**S-1)** Aşağıdaki regüleli güç kaydağı devresinde A,B,C,D ve E noktalarında ölçülen voltaj değerleri verilmiştir. Bu değerlerden faydalanarak güç kaynağındaki arıza veya arızaların hangi eleman veya elemanlardan kaynaklandığını sebepleriyle beraber açıklayınız.(Ölçümlerde ölçüm kademeleri eşittir.)



**S-2)**Aşağıda verilen regüleli güç kaynağı devresinde A,B,C,D,E,F,G,H ve I noktalarında ölçülen gerilim değerleri verilmiştir. Devre girişinde 15Veff değere sahip transformatör kullanılmıştır. Regüle işlemi için devrede 7805 ve 7812 regüle entegreleri kullanılmıştır. Ölçülen değerlerden yararlanarak devrede arıza veya arızalar var mıdır? Sebepleriyle beraber açıklayınız.

